**Section menuiserie**

|  |  |
| --- | --- |
| N° | Désignation |
| 1 | Mèche anglaise (plates) de diamètre 10, 12, 14, 20) |
| 2 | Coupe vitre |
| 3 | Serre-joints à pompe de 2 mètres de long |
| 4 | Serre-joints à pompe de 40cm de long |
| 5 | Tour à bois avec gouges |
| 6 | Ponceuse à bande |
| 7 | Scie à rainer |
| 8 | Mortaiseuse à mèche |
| 9 | Affûteuse de lame de raboteuse |
| 10 | Affûteuse de forets |
| 11 | Pied à coulisse  |
| 12 | Bédanes de 8 et 10 mm |
| 13 | Fraises pour rainures moulures (diamètre des queues = 8mm) |